娄底职业技术学院中职部消防

安全整改项目

采

购

需

求

保卫处

2023年7月

娄底职业技术学院中职部消防安全

整改项目采购需求

一、项目名称：娄底职业技术学院中职部消防安全整改采购项目

二、预算控制价：¥48923.2元

三、采购方式： 询价采购后再电子卖场直购

四、资格条件

1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》(附件3)

1. 投标人一般资质条件：

投标人的营业执照必须具有相关经营范围。

五、采购基本要求

**1、项目概述：**按照消防整改要求，经请示校领导批准，在暑假期间对中职部消防安全设施进行整改。具体内容4公斤干粉灭火器更换，男生宿舍微型消防站配备，中职部女生宿舍与继续教育楼安全通道贯通并安装智能门禁系统、可通过NB烟感与NB手报联动断电等。

**2、相关要求：**

**（1）货物明细清单**

| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质防火门 | 1. 钢质（甲级）
2. 安装（人工上楼）
3. 旧门拆除
 | 平方 | 10.08 | 1. 品牌：河北豪源、弘义昌、鸿都门业
 |
| 2 | 墙体打门洞 | 1. 规格：1600\*2100
2. 垃圾清运（下2楼）
 | 个 | 1 |  |
| 3 | NB智慧感烟探测器 | 1. 通讯标准：NB

2.型号：JTY-GD-TCN10103. 服务年限：3年 | 个 | 14 | 1. 品牌：欧泰伦、拓宝、北大青鸟
2. 可与其它NB产品联动

3、核心产品 |
| 4 | 智能无线火灾声光警报器 | 1. 通讯标准：NB2.型号；TBS-N1313. 服务年限：3年 | 个 | 8 | 1、品牌：欧泰伦、拓宝、北大青鸟2、可与其它NB产品联动3、核心产品 |
| 5 | 智能无线手动报警按钮 | 1. 通讯标准：NB2.型号；TBS-N1503. 服务年限：3年 | 个 | 8 | 1、品牌：欧泰伦、拓宝、北大青鸟2、可与其它NB产品联动3、核心产品 |
| 6 | 防火门门禁锁 | 1.双门磁力锁2.安装 | 副 | 3 | 可与其它NB产品联动 |
| 7 | 门禁配套 | 1. 电源箱、支架、开门按钮
2. 安装
 | 套 | 3 |  |
| 8 | 智能无线断路器 | 1. 通讯标准：NB2.型号；TBS-5103. 服务年限：3年 | 个 | 3 | 1、品牌：欧泰伦、拓宝、北大青鸟2、可与其它NB产品联动3、核心产品 |
| 9 | 电源线 | 1.规格：2.5平方2.安装（管内穿线） | 卷 | 5 | 1. 品牌：正太、湘江、湘佳达、
2. 100米/卷硬线
 |
| 10 | 金属线管 | 1.规格：Q202.安装（吊顶内） | 米 | 150 |  |
| 11 | 干粉灭火器 | 1. 型号：MFZ/ABC4
2. 安装上楼
 | 具 | 132 | 1. 品牌：蓝盾、福临、新万江
2. 新国标
 |
| 12 | 二氧化碳灭火器 | 1. 型号：MT/2
2. 安装上楼
 | 具 | 8 | 1. 品牌：蓝盾、福临、超宇
 |
| 13 | 箱子 | 1. 大红无菱角
2. 2具装
 | 只 | 62 |  |
| 14 | 疏散指示灯 | 1.型号：DJ-BLZD-01A2.拆除与安装 | 块 | 4 | 1. 品牌：劳士、井伦、东君
2. 必须与宿舍新装指示牌同一材质

3.核心产品 |
| 15 | 微型消防柜 | 1.规格：1800\*1200\*400 | 个 | 1 |  |
| 16 | 消防防护服 | 1.规格：常规款加厚/藏青色 | 套 | 4 | 1. 阻燃，隔热，防水透气，防静电、3c

2.核心产品 |
| 17 | 消防头盔 | 1.规格：常规 | 个 | 4 | 防冲击，防腐蚀，防热辐射，反光绝缘3C |
| 18 | 消防手套 | 1.规格：常规 | 双 | 4 | 绝缘耐高温，阻燃耐酸碱，抗油，防静电3C |
| 19 | 消防靴子 | 1.规格：常规 | 双 | 4 | 耐高温高压，耐一般化学品，防砸，防穿刺，防静电，防割3C |
| 20 | 消防腰斧 |  | 把 | 2 |  |
| 21 | 头灯 |  | 支 | 4 |  |
| 22 | 消防水带 | 1.规格：8-65-20 | 卷 | 4 | 1. 品牌：蓝盾、神龙、飞海
 |
| 23 | 水带接扣 | 1.规格：DY65 | 对 | 4 | 1.品牌：四海、神龙、鼎力 |
| 24 | 消防水枪 | 1.规格：KY65 | 支 | 4 | 1.品牌：四海、神龙、鼎力 |
| 25 | 断线绝缘钳 |  | 把 | 2 |  |
| 26 | 安全绳 | 1.规格：12mm\*20m | 根 | 4 | 带钢芯破断强度：大于40千牛，200度高温下5分钟内不熔断。 |
| 27 | 消防扳手 | 加厚 | 把 | 2 |  |
| 28 | 水基型灭火器 | 1.规格：MPZ/3 | 具 | 2 | 1.品牌：蓝盾、福临、鸣宇 |
| 29 | 扩音器 |  | 把 | 1 |  |
| 30 | 自救呼吸器 | 1.规格：TLZ30A | 个 | 4 |  |
| **中标方承担一切运输费用，承担安装过程中的一切安全责任** |

**（2）质量要求**

①质保期：质保期为一年，质保期内免费提供配件和维修，人为损坏因素除外。必须满足国家相关产品设计、制造及其他强制性检验检测合格要求，符合国家相关技术规范；

②投标人在对本次投标过程中所发生的投标行为、人员安全及技术、成本费用等一切责任负责，招标人无需承担相关责任；

**（3）验货要求：**货物进场进行初验，初验合格后方可安装。

**（4）培训要求：**对宿管及相关安全人员进行培训，使其熟练使用设备。

**（5）质保及服务要求：**整体质保1年，NB产品电池3年、联网服务费3年，售后到场响应时间30分钟。

**（6）报价要求：**总价不能超过预算控制价，分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号规格等。

**（7）其他说明：采购方不组织现场勘查，潜在投标人可自行到学校现场勘查，现场勘查期间所发生的费用和安全责任自负。联系电话：13907385526**

六、交货时间、地点及方式

1、交货时间：中标人须于合同签订后15个工作日内完成项目的全部内容。

2、交货地点：娄底职业技术学院中职部指定地点。

3、交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标人承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

七、付款方式

1、本项目设履约保证金贰仟元整（¥2000.00），签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后一个月内支付全部合同款项。

 保卫处

2023年7月19日